Мероприятия по организации доступности для инвалидов в СПб ГБУ «Дом культуры им.В.В.Маяковского»
1.Назначены ответственные за формирование среды жизнедеятельности для инвалидов. Приказ № 14 от 05.02.2016 г.
2. Выполнены работы по обеспечению доступа маломобильных групп населения:
· Лестницы и пандусы имеют поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам
· Ширина марша лестниц доступных МГН не менее 1,35 м
· Высота подъема ступеней не более 0,15 м
· Ширина проступней не менее 0,3 м
· Места для МГН в дальних помещениях расположены в доступной зоне зала
· Специализированный санузел
· Пути движения МГН внутри здания выполнены в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении составляет 1,5 м
· На путях движения МГН не применяются вращающиеся двери и турникеты
3. В целях формирования достоверной и полной информации об уровне доступности МГН 28.10.2016 г. было проведено техническое обследование СПб ГБУ «Дома культуры им.В.В.Маяковского»  ООО «Региональным учебно-информационным центром  «Рубикон».
